# Hito = Hito 的公告栏 = 天下事有难易乎？为之，则难者亦易矣

## 文章列表

2022-10-27 2.4k 字 2 分钟

### 极空间web端https直连nginx配置

# 介绍 ip 直连一般都映射了 5055, 但是直接访问 5055 极空间只提供了 http 协议，如果希望使用 https 协议则必须使用其它端口进行访问。以下方案采用 nginx 反向代理实现，端口使用 10000 举例。 # 配置 需要先把 10000 端口在路由器上做好映射。 证书生成好并放置到 nginx 上。（证书生成方法不做介绍请自行百度） http 跳转 https 配置 server &#123; if ($scheme = http) &#123; rewrite ^(.*)$ https://$host$1...
more...
2022-10-22 2.3k 字 2 分钟

### 极空间Docker版青龙面板安装与配置

# 介绍 青龙面板是一个支持 python3、javascript、shell、typescript 的定时任务管理面板。它支持在线管理脚本、环境变量、配置文件，支持在线查看日志及支持多种方式的消息通知。 # 安装 本文使用的是 whyour/qinglong 的镜像。 路径映射（由于青龙面板有 nodejs 环境，所以我把 hexo 博客的编译也放置在上面，再把 nginx 的 html 映射过来，这样就可以直接编译发布了。） #青龙面板装载路径 /ql/data #博客装载路径（如果你不部署hexo博客可以不用配置） /root/.ssh...
more...
2022-10-21 959 字 1 分钟

### Hexo + Theme.Shoka + Valine评论配置

valine 评论需要 LeanCloud 支持 # LeanCloud 注册 到 LeanCloud 网站完成注册。 创建应用。 名称随便取，方案看自己选择。开发版免费但是有限制，商业版收费无限制。 点击配置按钮进行配置。 点击设置 - 应用凭证可获取 App ID 和 App Key 点击设置 - 安全中心根据自己的需求配置 # 修改 Theme.Shoka 配置 valine: appId: 粘贴5中获取的App ID #Your_appId appKey: 粘贴5中获取的App Key #Your_appkey placeholder: ヽ(○´∀`)ﾉ♪欢迎畅所欲言...
more...
2022-10-21 406 字 1 分钟

### 极空间Docker版mariadb安装与配置

# 介绍 mariadb 属于 mysql 的一个分支，完全兼容 mysql，使用方式和 mysql 无区别。 # 安装 本文介绍安装的镜像为 linuxserver_mariadb 的 10.5.13-r0-ls45，原则上使用最新版即可 配置文件映射 端口 环境（MYSQL_ROOT_PASSWORD 为数据库 root 用户密码） 到此已经可以在内网使用了，连接方法同 mysql 一致 # 配置 此处配置为 nginx 反向代理，配置完成后可在外网连接访问 stream &#123; #极空间-docker-mariadb upstream...
more...
2022-10-20 1.2k 字 1 分钟

### 极空间Docker版Wordpress安装与配置

# 安装 下载最新版 wordpress 镜像，如极空间无法下载，可到 passerma 网站下载。 需要先在 mysql 中创建给 wordpress 使用的库。 文件路径映射（目前极空间不能映射到高速盘，否则无法启动）。 端口映射。 通过映射的端口访问安装界面（一定要通过最终访问的页面进行安装，否则修改配置比较麻烦。如最终是域名访问，就先把域名解析代理等先配置好，再通过域名访问安装）。 # 配置 如需使用 https 访问，需要在 wp-config.php 中加入以下代码，否则资源文件无法访问。 if((!empty(...
more...
2022-10-19 101 字 1 分钟

### 又长了一岁

一年一次的总结时间又到了，这一年前半年平平无奇，后半年惊涛骇浪。中年危机如期而遇，人身的低谷终究还是来了。很沮丧也很无助，但还是要坚强面对。人生起起伏伏，时好时坏，终归还是会好起来的。加油！加油！加油 ！
more...
2022-10-18 7.2k 字 7 分钟

### 搭建nagios监控

# 监控端服务安装与配置 nagios 需要安装主程序和 nrpe（nagios 和各被监控主机都必须安装）。如需使用自研前端可通过安装 ndoutils (用于把 nagios 监控信息写入数据库) 和 mysql 实现。具体安装见官网 nagios 默认监控命令脚本放置在 libexec 中，自定义脚本也放到此处 etc/objects/commands.cfg 用于保存 nagios 默认监控命令 etc/nrpe.cfg 文件中需要添加用于被监控执行命令项（各被监控主机中都需要添加） etc/objects/hosts...
more...
2022-10-17 3.2k 字 3 分钟

### redis主从基础配置

# 主服务 基础配置 port 6379 requirepass 123456（密码，建议不设置） vm-enabled no （虚拟内存，内存够的情况下可以不使用） maxmemory 1GB（告诉Redis当使用了多少物理内存后就开始拒绝后续的写入） bind 127.0.0.1 （注释掉，否则不能外部连接） rdbchecksum no（持久化数据检查） list-max-ziplist-size 1024（ziplist的最大容量，正数为自己指定的大小。负数-1到-5为对应的值4到64Kb） list-compress-depth...
more...
2022-10-14 366 字 1 分钟

### nginx允许跨域获取cookie的方法

# 使用场景   在 A 域名的页面向 B 域名提交数据时需要代入 B 域名的 cookie，否则 B 域名会跳转到登陆页面。解决方式需要使用到 nginx 反向代理，配置如下： server &#123; listen port ssl http2; server_name xxx.com; ssl_certificate_key /xxx.key; ssl_certificate /xxx.pem; proxy_cookie_path ~(.*) &quot;$1; SameSite=None; secure;...
more...
2022-10-12 111 字 1 分钟

### 使用PicGo上传图片到chevereto

# 简介 PicGo 是一款开源的图床管理工具，十分流行。 PicGo 官方指南：PicGo | PicGo # 配置 安装插件（需要先安装 NodeJS） 图床配置 url 后缀必须用红线圈中的部分，key 在 chevereto 登陆后 api 配置中查找
more...